**Centralini da incasso e quadri da parete IP40:**

**soluzioni estetiche di pregio, funzionali e resistenti**

***La gamma AVE di centralini da incasso e quadri da parete IP40 consente di coprire tutte le esigenze di installazione negli impianti elettrici, sia in termini estetici sia per caratteristiche tecniche.***

**Centralini da incasso IP40 - AVE Serie MH**

La gamma di **centralini da incasso IP40** con design Makio Hasuike è arricchita dall’innovativa variante con **portello cieco bianco**, disponibile nelle versioni da **8, 12, 24 e 36 moduli DIN**. Una soluzione estetica di classe per impreziosire l’impianto elettrico, avvalorata da un design perfettamente in linea con le serie civili AVE S44 e S45, come del resto l’intera **serie MH**, completa di versioni **da 5 a 36 moduli DIN in 4 colorazioni con portello fumé** **trasparente**, atto a facilitare la visualizzazione della posizione degli apparecchi modulari e la localizzazione tramite eventuali lampade di emergenza installate (in caso di black-out). La **serie MH** si distingue inoltre per le caratteristiche tecniche integrate permettendo di assecondare ogni necessità di installazione all’interno degli impianti elettrici civili:

* **la barra DIN regolabile** assicura un perfetto allineamento in bolla delle apparecchiature e del portello. Nelle versioni da 24 e 36 moduli DIN, la stessa barra DIN risulta essere un blocco unico (telaio) in grado di agevolare le operazioni di cablaggio ed installazione;
* **i portelli** presentano nella parte superiore **una serie di fori** che permettono la propagazione del suono delle segnalazioni acustiche;
* **la cornice, separata dalla barra DIN**, installabile a cablaggio e tinteggiatura ultimati.

**La gamma MH può essere installata sia in pareti tradizionali sia in pareti cave e/o cartongesso grazie alla linea di scatole dedicate**. Per agevolare le operazioni di installazione la serie MH presenta una gamma completa di **accessori, come i copriforo e i supporti** per l’applicazione delle serie civili su guide DIN; mentre, per la massima personalizzazione, AVE può inoltre fornire i propri centralini e le relative placche customizzate con marchi specifici.

**Quadri da parete IP40 - AVE Serie Q40**

Particolarmente indicati per l’installazione di dispositivi domotici grazie alla loro grande capienza interna, i **quadri da parete IP40** si contraddistinguono per l’alta resistenza meccanica che ne assicura un altrettanto elevata **longevità nel tempo**. Questa serie è infatti realizzata in materiale plastico (PC/ABS) che consente una **resistenza agli urti con grado IK07**. **La gamma Q40 si compone di sette versioni da 6 fino a 72 moduli DIN** e può rispondere alle più disparate necessità. Dal piccolo appartamento alla villa, fino all’impiantistica destinata al terziario, questa serie si presenta sempre all’altezza delle aspettative per mezzo delle sue **caratteristiche innovative ed esclusive**:

* Portello simmetrico e reversibile con apertura fino a 180°
* Profilati DIN rimovibili singolarmente
* Prefratture laterali per il passaggio dei cavi
* Asole copri viti per effettuare l’operazione di piombatura
* Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere

Grazie ai **quadri da parete IP40, che si accostano alla gamma da parete con grado di protezione IP65**, AVE propone una soluzione completa, altamente specializzata, semplice e funzionale, che comprende anche un ampio catalogo di accessori atti a soddisfare tutte le esigenze installative del settore civile, terziario e industriale.

Rezzato, 4 settembre 2019

[**www.ave.it**](http://www.ave.it)